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Технические требования к видеоматериалам, 
предназначенным для размещения в продукте ЕЦК 

	Формат файла
	MP4
	Соотношение сторон
	16x9

	Видео кодек
	H.264
	Чересстрочная развёртка
	Нет (Прогрессивная)

	Разрешение
	1080p (1920x1080 пикселей)
	Аудио кодек
	AAC

	Частота кадров
	25.000 fps
	Частота дискретизации
	48.0 KHz

	Битрейт
	от 12 Mb/s до 15 Mb/s
	
	


1.  Требования к файл-мастеру:

2. Звук:
Номинальные значения уровня звукового сигнала в цифровом тракте: -18 dBFS -9 dBFS
(dBFS – decibel Full Scale, децибелы полной цифровой шкалы, где 0 dBFS – это абсолютный ноль, максимально возможная амплитуда звукового сигнала)
Соответствие рекомендации EBU R128 

В канале звукового сопровождения браком считается:
· Фон и шумы уровнем выше -50 dBFS
· Уровень звукового сигнала выше -7 dBFS
· Уровень звукового сигнала ниже -15 dBFS
· Прерывание звукового сигнала

3. Элементы графического оформления (титры, графика, баннеры в составе видеоконтента)
· Выполнены с использованием «телевизионных» шрифтов (например Helvetica, Kozuka или Myriad Pro)
· Плашка с набивкой должна занимать 7% экрана и более
· Избегать применения шрифтов малых размеров (менее 5 пикс/дюйм)
· Избегать применения тонких линий (менее 2 пикс/дюйм)
· Избегать расположения элементов оформления ролика за пределами безопасной области (10% отступ слева и справа, 5% отступ сверху и снизу)
· Избегать расположения элементов оформления и текста в области логотипа телеканала, бегущей строки (15% отступ слева и справа, 10% отступ сверху и снизу)
· В видеоматериале не должно быть erid
· Все значимые элементы, включая юридические и рекламные подписи, должны находиться внутри безопасной области кадра: (10% отступ слева и справа, 5% отступ сверху и снизу)
· Не размещать юридические подписи впритык к нижнему краю

Рекомендация: По возможности располагать лого рекламодателя внизу ролика за пределами безопасной области
	Важно!
Срок финального материала - за 3 рабочих дня, загрузка на платформу за 2 рабочих дня.
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